사 업 장 명	정 동 목 재	송 풍 기	360 ㎥/분 × 400 ㎜Aq × 100 Hp
시 설 명	1차 원심력집진시설 2차 여과집진시설	여과포 면적	264.6 ㎡ = 1.47 ㎡/개 × 180개
		여과포 재질	P.E
		차압계 운영범위	0 ㎜Aq ~ 500 ㎜Aq
형식 및 용량	Cyclone 360 ㎥/분 Air Pulse Type 360 ㎥/분	공 사 기 간	2020. 08. . ~ 2020. 10. .
규 격	Ø 2,000 x 4,000 H 2,820 W × 3,520 L × 3,000 H	방지시설업체명	삼 공 환 경 개 발 (주)
설계 및 시공자	설계 : 삼공환경개발(주) 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030 시공 : 삼공환경개발(주) 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사 업 장 명	㈜ 제 이 엠 테 크	송 풍 기	750 ㎥/분 × 400 ㎜Aq × 150 Hp
시 설 명	1차 원심력집진시설 2차 여과집진시설	여과포 면적	446.88 ㎡ = 1.96 ㎡/개 × 228개
		여과포 재질	P.E
		차압계 운영범위	0 ㎜Aq ~ 500 ㎜Aq
형식 및 용량	Cyclone 375 ㎥/분 x 2 Air Pulse Type 750 ㎥/분	공 사 기 간	2020. 07. . ~ 2020. 10. .
규 격	Ø 1,800 x 3,600 H 2,820 W × 4,440 L × 4,000 H	방지시설업체명	삼 공 환 경 개 발 (주)
설계 및 시공자	설계 : 삼공환경개발(주) 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030 시공 : 삼공환경개발(주) 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사 업 장 명	오 케 이 ㈜	송 풍 기	1,000 ㎥/분 × 250 ㎜Aq × 100 Hp
시 설 명	흡수에 의한 시설	순 환 펌 프	3.0㎥/분 × 20mH × 25Hp × 2Set
		순환수교체주기	10 일/회
형식 및 용량	상향류식 1,000 ㎥/min	공 사 기 간	2020. 06. . ~ 2020. 10. .
규 격	∅ 4,100 × 6,000 H	방지시설업체명	삼 공 환 경 개 발 ㈜
설계 및 시공자	설계 : 삼공환경개발(주) 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030 시공 : 삼공환경개발(주) 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사 업 장 명	오 케 이 ㈜	송 풍 기	1,000 ㎥/분 × 250 ㎜Aq × 100 Hp
시 설 명	흡수에 의한 시설	순 환 펌 프	3.0㎥/분 × 20mH × 25Hp × 2Set
		순환수교체주기	10 일/회
형식 및 용량	상향류식 1,000 ㎥/min	공 사 기 간	2020. 08. . ~ 2020. 10. .
규 격	∅ 4,100 × 6,000 H	방지시설업체명	삼 공 환 경 개 발 ㈜
설계 및 시공자	설계 : 삼공환경개발(주) 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030 시공 : 삼공환경개발(주) 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030