사 업 장 명	풍전금속공업 ㈜	송 풍 기	400CMM×300mmAq×50HP
시 설 명	여과집진시설(BAG FILTER)	여과포 면적	1.23㎡/개 × 240개 = 295.2㎡
		여과포 재질	P.E
		차압계 운영범위	0 ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	Air pulse type 400㎥/min	공 사 기 간	2020. 10. ~ 2020. 12.
규 격	Ø156×2500H	방지시설업체명	한스엔지니어링(주)
설계 및 시공자	설계 및 시공 : 한스엔지니어링㈜ / 연락처:(032) 561-0070

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경전문공사업협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

이 시설은 국비․인천광역시 보조금을 지원받아 건립하였습니다.

- 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 -