사 업 장 명	(주)한국네오브라스트	송 풍 기	100㎥/min×250mmAq×10HP
시 설 명	여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포면적	58.82㎡ = 0.85㎡/개×72개
		여과포재질	POLYESTER
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	Air Pulse Type - 100㎥/min	공 사 기 간	2020.10
규 격	1.6mW × 1.78mL × 5.54mH	방지시설 업체명	(주)정방환경엔지니어링
설계 및 시공자	(주)정방환경엔지니어링 연락처(032-463-3853~4) Jung Bang Environment Engineering.,Ltd