사업장명	㈜대지금속	송 풍 기	750CMM×250mmAq×55kW
시 설 명	여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포면적	720㎡=7.2㎡/개×100개
		여과포재질	Polyester
		차압계운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식및용량	Air Pulse Type 750㎥/min	공사기간	2022. . ~ 2022. .
규 격	3,048W×4,148L×8,726H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계및시공자	설계및시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022