사 업 장 명	㈜미래리싸이클링 (김포지점)	송 풍 기	150CMM×240mmAQ×11KW
시 설 명	방1)여 과 집 진 시 설 (BAG FILTER)	여과포 면적	63.0㎡=2.625㎡/개×24EA
		여과포 재질	POLYESTER
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	AIR JET PULSE(CARTRIDGE) 150m3/min	공 사 기 간	2023. 06. ~ 2023. 07.
규 격	1,700L×900W×1,745H	방지시설업체명	(주)삼 진 환 경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경 / 연락처: (032) 582-0402

사 업 장 명	㈜미래리싸이클링 (김포지점)	송 풍 기	160CMM×220㎜Aq×11KW
시 설 명	방2)흡수에의한시설 (SCRUBBER)	순 환 펌 프	0.32㎥/min x 15mH x 2.2KW
		순환수 교체주기	10일/회
형식 및 용량	원통형 향류식 충전탑 160㎥/min	공 사 기 간	2023. 06. ~ 2023. 07.
규 격	∅1800 x 3600H	방지시설업체명	(주)삼 진 환 경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경 / 연락처: (032) 582-0402

사 업 장 명	양지산업개발(주)	송 풍 기	550CMM×350mmAQ×55KW
시 설 명	(방1-1차)관성력집진시설 (550㎥/분) + (방1-2차) 여과집진시설(BAG FILTER) (550㎥/분)	여과포 면적	512.0㎡=8.0㎡/개×64EA
		여과포 재질	POLYESTER
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	(방1-1차)충돌식 + (방1-2차) AIR JET PULSE(POLYESTER) :550m3/min	공 사 기 간	2023. 06. ~ 2022. 09.
규 격	(방1-1차)2,440W×3,660L×3,050H + (방1-2차)2,440W×3,050L×3,050H	방지시설업체명	(주)삼 진 환 경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경 / 연락처: (032) 582-0402