사 업 장 명	장원산업(주)
시 설 명	여 과 집 진 시 설 (BAG FILTER)	여과포 면적	129.6m2 = 5.4m2/개 × 12개 × 2set
		여과포 재질	Polyester
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	Air Pulse Type 80m3/min × 2set	공 사 기 간	2023. . . ~ 2023. .
규 격	850W × 900L × 2,000H × 2set	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계 및 시공자	㈜메트로엔지니어링 / 연락처: (032) 578-2022

사 업 장 명	장원산업(주)
시 설 명	여 과 집 진 시 설 (BAG FILTER)	여과포 면적	64.8m2 = 5.4m2/개 × 12개
		여과포 재질	Polyester
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	Air Pulse Type 80m3/min	공 사 기 간	2023. . . ~ 2023. .
규 격	850W × 900L × 2,000H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계 및 시공자	㈜메트로엔지니어링 / 연락처: (032) 578-2022

사 업 장 명	장원산업(주)
시 설 명	여 과 집 진 시 설 (BAG FILTER)	여과포 면적	64.8m2 = 5.4m2/개 × 12개
		여과포 재질	Polyester
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	Air Pulse Type 80m3/min	공 사 기 간	2023. . . ~ 2023. .
규 격	850W × 900L × 2,000H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계 및 시공자	㈜메트로엔지니어링 / 연락처: (032) 578-2022