사업장명	(주)부천주물		송풍기	(2차) 여과집진시설 연결
시설명	(1차) 관성력집진시설
용량	505m3/min		공사기간	2023. . . ~ 2023. . .
규격	2,000W × 2,440L × 7,400H		환경전문공사업체명	(주)메트로엔지니어링
설계 및 시공자	(주)메트로엔지니어링 / ☏ 032-578-2022
이시설은 국비·인천광역시 보조금을 지원받아 건립하였습니다. 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 -

사업장명	(주)부천주물		송풍기	505m3/min × 280mmAq × 60HP
시설명	(2차) 여과집진시설		여과포 개수	64EA
			여과포 재질	Polyester
			여과포 규격	∅200 × 2,000L
			차압계 운영범위	0mmAq ~ 300mmAq
용량	505m3/min		공사기간	2023. . . ~ 2023. . .
규격	2,440W × 2,940L × 7,400H		환경전문공사업체명	(주)메트로엔지니어링
설계 및 시공자	(주)메트로엔지니어링 / ☏ 032-578-2022
이시설은 국비·인천광역시 보조금을 지원받아 건립하였습니다. 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 -

이 시설은 국비·인천광역시 보조금을 지원받아 건립하였습니다. 소규모사업장 방지시설설치 지원사업 -

사업장명	조일공업(주)		송풍기	(2차) 여과집진시설 연결
시설명	(1차) 관성력집진시설
용량	650m3/min		공사기간	2023. . . ~ 2023. . .
규격	2,440W × 3,600L × 6,998H		환경전문공사업체명	(주)메트로엔지니어링
설계 및 시공자	(주)메트로엔지니어링 / ☏ 032-578-2022
이시설은 국비·인천광역시 보조금을 지원받아 건립하였습니다. 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 -

사업장명	조일공업(주)		송풍기	650m3/min × 220mmAq × 50HP
시설명	(2차) 여과집진시설		여과포 개수	64EA
			여과포 재질	Polyester
			여과포 규격	∅200 × 2,000L
			차압계 운영범위	0mmAq ~ 300mmAq
용량	650m3/min		공사기간	2023. . . ~ 2023. . .
규격	2,440W × 3,140L × 7,750H		환경전문공사업체명	(주)메트로엔지니어링
설계 및 시공자	(주)메트로엔지니어링 / ☏ 032-578-2022
이시설은 국비·인천광역시 보조금을 지원받아 건립하였습니다. 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 -

이 시설은 국비·인천광역시 보조금을 지원받아 건립하였습니다. 소규모사업장 방지시설설치 지원사업 -