사업장명	㈜주은금속	송 풍 기	100CMM×250mmAq×10HP
시 설 명	여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포면적	60.48㎡=0.84㎡/개×72개
		여과포재질	Polyester
		차압계운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식및용량	AIR PULSE TYPE 100㎥/min	공사기간	2024. . ~ 2024. .
규 격	1,600W×1,910L×4,895H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계및시공자	설계및시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022