사 업 장 명	리니어코스메틱(주)	송 풍 기	100㎥/min×250㎜Aq×7.5KW
시 설 명	방1, 2차 흡착에의한 시설	흡 착 제 량	0.92㎥x0.5g/㎥x10³kg/g=460kg
		흡착제교환주기	150일/회(교체방법:일괄교체)
형식 및 용량	A/C TOWER (100㎥/min)	공 사 기 간	2024.03.01. ~ 2024.04.08
규 격	1,600L×1,500W×2,650H	방지시설업체명		(주) 덕 성 그 린 텍 DUCKSEONG GREEN.CO., LTD.
설계 및 시공자	설계 : (주) 덕성그린텍 / 연락처 (032-568-5077) 시공 : (주) 덕성그린텍 / 연락처 (032-568-5077)

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사 업 장 명	리니어코스메틱(주)	송 풍 기
시 설 명	방1, 1차 여과집진시설	여과포 면적	45.0㎡
		여과포 재질	P.E
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 150㎜Aq
형식 및 용량	Air Pulse Type (100㎥/min)	공 사 기 간	2024.03.01. ~ 2024.04.08
규 격	1,700L×900W×1,350H	방지시설업체명		(주) 덕 성 그 린 텍 DUCKSEONG GREEN.CO., LTD.
설계 및 시공자	설계 : (주) 덕성그린텍 / 연락처 (032-568-5077) 시공 : (주) 덕성그린텍 / 연락처 (032-568-5077)

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.