사 업 장 명	(주) 중 부 에 스 티	송 풍 기	800CMM×200㎜Aq×75HP
시 설 명	흡수에 의한 시설 (Packed Tower)	순 환 펌 프	2.4CMM×18mH×20HP×2sets
		순환수교체주기	7 일/회
형식 및 용량	상향류식 800 ㎥/min	공 사 기 간	2024. 01. . ~ 2024. 03. .
규 격	∅3,800㎜×6,250㎜H	방지시설업체명	㈜ 삼 공 이 앤 피
설계 및 시공자	설계 : ㈜삼공이앤피 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030 시공 : ㈜삼공이앤피 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사 업 장 명	(주) 중 부 에 스 티	송 풍 기	550CMM×200㎜Aq×50HP
시 설 명	흡수에 의한 시설 (Packed Tower)	순 환 펌 프	1.5CMM×18mH×15HP×2sets
		순환수교체주기	7 일/회
형식 및 용량	상향류식 550 ㎥/min	공 사 기 간	2024. 01. . ~ 2024. 03. .
규 격	∅3,000㎜×6,250㎜H	방지시설업체명	㈜ 삼 공 이 앤 피
설계 및 시공자	설계 : ㈜삼공이앤피 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030 시공 : ㈜삼공이앤피 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사 업 장 명	(주) 중 부 에 스 티	송 풍 기	850CMM×200㎜Aq×75HP
시 설 명	흡수에 의한 시설 (Packed Tower)	순 환 펌 프	2.4CMM×18mH×20HP×2sets
		순환수교체주기	7 일/회
형식 및 용량	상향류식 850 ㎥/min	공 사 기 간	2024. 01. . ~ 2024. 03. .
규 격	∅3,800㎜×6,250㎜H	방지시설업체명	㈜ 삼 공 이 앤 피
설계 및 시공자	설계 : ㈜삼공이앤피 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030 시공 : ㈜삼공이앤피 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.